ZhuJiMing

## 主机备注

【主机备注】将主机名和MAC地址进行一对一关联，主机备注将会在【系统状态】－【主机监控】里显示。

单击【新建】新增主机备注。

## 批量备注

【批量设置】是【主机备注】条目的批量增加，每行的格式是: MAC地址 备注，MAC地址和备注用空格隔开, 每行请回车。例如：00:0e:0f:1d:1c:eb 李磊。备注最多包含128个字符（字节）。可输入中文，每个中文字符占多个字节！

## 主机域名

【主机域名】将内网主机指定域名，通过访问页面就可以访问域名所对应的主机，例如：www.hh.com 192.168.2.1。默认的域后缀是lan。

单击【新建】新增主机域名。

## 主机域名批量

【批量设置】是【主机域名】条目的批量增加，每行的格式：IP地址 域名，例如：www.hh.com 192.168.2.1。低主频的型号比如580Mhz,flash又是8M的，请尽量控制在200行以内，以免爆掉flash。