apshepinshezhi

# AP射频设置

AP射频设置主要设置无线的信道、模式、频宽、发射功率等参数设置，这些参数可以单独设置也可批量设置。

# 无线模式设置

【无线模式设置】主要设置信道、无线模式、信道带宽

注意

        页面包含2.4G和5G的参数设置，如果是单频设备，保存2.4G即可；如果是双频设备，单独保存对应频点参数和一起保存参数都可以.
        2.4G的AP信道建议使用1、6、11；信道带宽建议使用20Mhz.
        5G的AP设备，5G频宽可以根据AP数量来设定，如果是大带机量环境，单个AP建议使用80Mhz;如果是多个AP，建议40Mhz或者20Mhz的信道带宽,避免同频和邻频干扰.

参数名称 | 参数说明
--- | ---
无线模式 | 无线模式主要是802.11b/g/n/a/ac，默认是b+g+n/a+n+ac。
信道带宽 | 无线的频宽，20Mhz/40Mhz/80Mhz。
信道 | 当前AP使用的通信频道。

# 无线功率设置

无线功率设置，主要是调整无线功率大小，默认是100%，但是在多AP环境下，AP覆盖范围较近，可以适当降低功率。