RenZhengCeLue

## 营销认证

营销认证可实现用户上网认证策略、认证方式的配置，支持多种主流认证方式，分别是：一键认证、微信认证、微信连WiFi、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、内置账号认证，满足用户不同认证方式需求，还支持免认证。
支持配置4种认证策略，其中认证策略1支持radius认证及内置账号认证，策略2/3/4不支持。
每个认证策略可以配置不同的认证方式，在AP模板选择SSID进行认证策略的配置下发，认证策略下发成功后，终端关联该SSID后的认证方式就是对应认证策略配置的认证方式。(仅磊科硬件AP支持)
另外，策略1对路由器LAN口和无线主网络进行认证，策略2对路由器无线客人网络进行认证。

## 策略1、2、3、4

### 免认证

在策略1界面选择认证方式为【免认证】，点击【提交】按钮开启免认证，免认证开启后，自动关闭该页面下的其他认证。

无线终端连接WiFi后，无需认证、直接上网；进入[认证管理]-[用户列表]查看用户状态表，可看到接入用户的用户名、获取的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型。

### 一键认证

在策略1界面选择认证方式为【一键认证】，点击【提交】按钮开启一键认证。

无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，点击“一键认证”按钮，实现认证上网；进入【认证管理】-【用户列表】查看用户状态表，可看到接入用户的用户名、获取的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型。

### 密钥认证

在策略1界面选择认证方式为【密钥认证】，填写密码后，点击【提交】按钮开启密钥认证。

无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的密钥，点击“登录”按钮实现认证上网；进入【认证管理】-【用户列表】查看用户状态表，可看到接入用户的用户名、获取的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型。

### 账号认证

在策略1界面选择认证方式为【账号认证】，点击【提交】按钮开启账号认证（注：认证策略采用账号认证方式时，需在帐号管理中已添加帐号）。

无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的密钥，点击“登录”按钮实现认证上网；进入【认证管理】-【用户列表】查看用户状态表，可看到接入用户的用户名、获取的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型。

> 注意 仅策略1支持账号认证

### radius认证

在策略1界面选择认证方式为【Radius认证】，填写各项参数后，点击【提交】按钮开启radius认证。对接的Radius服务器，生成账号和密码。

参数说明: 参数名称|参数说明 |--|--| Radius服务器IP|Radius认证服务器IP地址 Radius服务器端口|Radius认证服务器端口，要与Radius认证服务器配置一致 Radius密钥|Radius认证密钥，要与Radius认证服务器配置一致 Radius计费服务器IP|Radius计费服务器IP地址 Radius计费服务器端口|Radius计费服务器端口，要与Radius计费服务器配置一致 Radius计费密钥|Radius计费密钥，要与Radius计费服务器配置一致

无线终端连接WiFi后，弹出认证portal页面，输入正确的账号和密码，点击“登录”按钮实现认证上网；进入【认证管理】-【用户列表】查看用户状态表，可看到接入用户的用户名、获取的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型。

> 注意 仅策略1支持radius认证