apgaojishezhi

# AP高级设置

AP高级设置 主要配置客户端限制数、RSSI策略，以及一些高级配置选项。

# 客户端限制

客户端限制数，主要是设置设备对应射频无线终端的最大连接数的；可以单个或者批量设置对应频点的客户端的连接数量，针对2.4G的设备，点击客户端限制列表，只会弹出2.4G的限制设置；双频设备，客户端限制列表，会弹出2.4G和5G的限制设置；

单频AP客户端限制数设置

双频AP客户端限制数设置

批量设置客户端限制设置

        注意：批量设置客户端限制数时，如果是单频设备，只会下发2.4G的客户端限制数。

# RSSI策略

RSSI策略主要设置弱信号踢除阈值和弱信号拒绝阈值

        注意：
            弱信号剔除阈值应该比弱信号拒绝阈值要小，例如 2.4G： 弱信号剔除阈值为-75，弱信号拒绝阈值为-60； 5G：弱信号剔除阈值为-75，弱信号拒绝阈值为-60

参数名称 | 参数说明
--- | ---
弱信号剔除阈值 | 当AP设备收到连接wifi的终端信道强度低于这个阈值，那么无线终端就会被AP踢下线。
弱信号拒绝阈值 | 当AP设备收到连接wifi的终端信道强度低于这个阈值，那么无线终端无法关联上AP的wifi。

# 高级

高级设置主要设置5G优先、beacon间隔、组播状态、数据包速率模式等参数

        注意：除非你对这部分熟悉，否则尽量不修改速率这些参数的配置，5G优先和组播包速率模式根据实际场景来设置；

参数名称 | 参数说明
--- | ---
5G优先 | 该功能主要用于双频设备，单频设备不生效。开启5G优先功能，2.4G和5G频点必须设置相同SSID，否者会导致关联AP异常！
beacon间隔 | Beacon帧在空口发送间隔，比如100ms表示1s中空口能收到beacon帧为10个
beacon速率 | Beacon帧在空口发送速率，默认是1Mbps
prob速率 | 空口AP回应prob request帧的速率，默认1Mbps
RTS/CTS速率 | 空口中AP响应RTS或者CTS的帧的速率
组播报速率模式 | 组播表示组播方式在无线空口发包，只发一份在空口；单播表示组播转单播，会给每一个加入组播组的终端设备复制一份组播转单播的报文；丢弃表示直接广播组播转发
数据包速率模式 | 选择当前AP的数据传输的速率集