KuaiSuXiangDao

## 快速向导

通过快速向导中的配置引导可以快速完成路由器上网配置，方便快捷。快速向导配置基本的外网、内网和无线设置，请按照引导的提示完成配置。

## 步骤1

点击快速向导进入【步骤1：快速向导信息提示】：使用本上网配置向导，您可以设置上网所需的基本网络参数。即使您对网络知识不太熟悉，也可以按照提示轻松的完成设置。您也可以直接到菜单项中选择您需要修改的设置项进行设置。要继续，请单击【下一步】，配置过程中要退出设置向导，请单击“退出向导”。

## 步骤2

【步骤2: WAN(外网口)设置--WAN】：步骤1配置外网接口的上网参数，只有配置准确在可以连接互联网。此处配置外网口（wan口）参数.

外网接入方式由您网络运营商或者供应商提供，对应高恪外网接入的三种上网线路类型。那么如何判断您需要选择那种【线路类型】并进行配置，详情如下：

- 固定IP：
- 自动获取IP：
- PPPoE拨号接入(或ADSL拨号)：

下面将分别对选择【固定IP】、【自动获取IP】、【PPPoE拨号接入(或ADSL拨号)】进行配置说明：

### 固定IP

外网接入方式由您网络运营商或者供应商提供，如果您判断自己为【固定IP】上网请进行上网配置。

### 自动获取IP

外网接入方式由您网络运营商或者供应商提供，如果您判断自己为【自动获取IP】上网，请进行上网配置。

### 【PPPoE拨号接入(或ADSL拨号)】

外网接入方式由您网络运营商或者供应商提供，如果您判断自己为【PPPoE拨号接入(或ADSL拨号)】上网，请进行上网配置。

## 步骤3

【步骤3: LAN(内网口)设置】：步骤2配置内网的网关和掩码参数，详情如下图。

## 步骤4

【步骤4: 向导完成】：请按『提交』按钮来使上述向导配置生效，按下『提交』按钮后，2分钟后请F5刷新，如页面没有反应，请重启设备。另外，您不想使向导配置生效，那么可按下『退出向导』按钮来离开向导。。