apshebeikongzhi

# AP设备控制

【全部绑定】点击全部绑定按钮，直接绑定设备，并下发默认模板给在线AP，也可以单独选择单个设备的绑定按钮，单个设备绑定不会下发默认模板

参数/功能名称 | 参数/功能说明
--- | ---
名称 | 用来区分设备位置或者编号的信息，一般由用户自定义。
状态 | 显示设备当前状态，在线或者离线。
绑定/解绑 | 单个AP设备的绑定和解绑功能。
模板名称 | 当前AP设备使用的模板，如果为空就是未下发模板，也可以在下拉框选择模板进行单个AP的模板下发。
IP地址 | 当前AP设备从上端路由获取到的IP地址。
MAC地址 | 当前AP设备的MAC地址。
型号 | 当前AP的型号
版本号 | 当前AP的版本号
用户数 | 当前AP的无线终端数量，点击进入可以进行详情查看。
信道 | 当前AP的信道，单频是1-13，双频是1-13/36-165。
在线时长 | AP设备系统运行时间。
详情 | 点击进入现实当前AP设备的无线配置情况。
总计 | 统计发现的AP的总数量，包含未绑定的、在线的、离线的。
在线 | 已绑定的在线的AP设备数量。
未绑定 | 未绑定的AP的数量。
离线 | 已绑定的不在线的AP的数量。

# 定位

【定位】该功能主要用于定位设备的位置；定位时设备会闪烁指示灯，以方便用户查找设备

参数/功能名称 | 参数/功能说明
--- | ---
计时器定时 | 设置AP设备指示灯闪烁的时间，单位是分钟。
启动 | 点击启动，设备进入指示灯闪烁状态，同时页面会倒计时。
停止 | 点击停止按钮，停止AP设备指示灯闪烁。
返回 | 点击返回按钮，AP设备指示灯也会停止闪烁。

# 模板下发

【模板下发】主要用来下发无线参数模板，可以批量和单个下发指定的无线模板；

参数/功能名称 | 参数/功能说明
--- | ---
状态 | 模板下发状态，下发成功/下发失败。
名称 | 被下发模板的AP设备的名称。
MAC地址 | 被下发模板的AP设备的MAC地址。

# 全部解绑

【全部解绑】 将所有设备解绑，不需要勾选设备，点击按钮就解绑设备。