RenZhengCeLue

## 基本配置

基本配置界面可以配置不自动弹窗功能、闲置检测时间、上网时限、AP本地转发、认证服务器IP，配置完成后，点击【提交】按钮，应用配置。

### 不自动弹窗

勾选后，连接无线时，IOS终端不自动推送认证页面。

### 闲置检测

用户离开配置的分钟后下线，即配置的时间内，用户无任何数据网络流量。

### 上网时限

强制给用户设定上网时限为配置的时间，即用户上线时长达到配置的时间后，强制下线。

### AP本地转发

本地认证开关开启，本地转发模式的SSID就需要认证上网，即用户数据只要经过AP就需要认证上网。

### 认证服务器IP

配置认证服务器IP地址后，无线终端向指定认证服务器提交认证

> 注意 该功能只支持与磊科硬件AP一起使用。

## 高级认证配置

在高级认证配置页面，可以配置HTTPs转发控制和支付宝控制功能。

### HTTPS转发控制

根据选择定义认证通过前是否正常访问htts的网页，该功能只支持与磊科硬件AP一起使用。

### 支付宝控制

根据选择定义认证通过前是否正常使用支付宝付款，该功能只支持与磊科硬件AP一起使用。

## 认证广告

认证广告配置功能，为用户提供设置认证登录页面的广告图片。该功能需结合认证功能使用，进行广告页面的推送。

认证登录页面广告图片最多支持5张，上传广告图片需注意：广告图片图片大小限制为不超过128KB，否则上传不成功，为保证体验效果，建议您配置16:9尺寸的图片；
图片上传：浏览路径，选择需要上传的图片，单击‘上传’提交后应用保存；每张图片可配置一个URL链接，配合一键认证可以实现点击图片进行一键认证跳转。
广告语：配置的广告信息将在认证页面进行滚动播放，广告信息长度支持50位。
广告推送网址：结合认证功能使用，为用户提供认证后跳转页面的URL链接配置，URL链接最大支持255个字符。
广告推送网址的URL配置方法：输入有效的URL的链接，单击【提交】按钮，终端接入认证，通过认证后，会自动跳转到推送的URL页面，默认为磊科的官网链接http://www.netcoretec.com。