apmobanshezhi

# 添加模板

【添加模板】新增模板，模板包含SSID、加密方式、VLAN ID、广播SSID、隔离接入用户等参数

- 注意

      无线模板最多支持6个SSID
      2.4G频点最多3个SSID，5G频点最多3个SSID
      AP只支持2.4G，而模板既有2.4G参数又有5G参数，下发时只下发2.4G参数
      如果模板里面没有SSID，下发后无线接口自动关闭，终端搜索不到SSID
      最多支持20个模板的设置

参数名称 | 参数说明
--- | ---
模板名称 | 用于标识模板，用户自定义。
SSID | 通俗讲为无线wifi名称，Service Set Identifier服务标识集。
广播SSID | 开启时，能够搜索到SSID；关闭时，SSID被隐藏，只能手动输入SSID进行连接。
隔离接入用户 | 开启时相同频点下的终端相互之间无法通信，关闭时则可以通信。
频点 | 无线的频段，2.4G或者5G。
加密类型 | 目前支持不加密、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK。
VLAN ID | 802.11q的vlan tag；主要用于不同SSID，不同地址段的场景。
终端保活时间 | 设备离线后不被清理连接信息的时间
只允许指定mac关联 | 相当于无线白名单，只允许列表内的mac连接wifi，最多支持20个MAC在单个AP上

# 删除模板

【删除模板】删除选定模板，可单个删除，也可批量删除；批量删除需要选定删除的模板。

- 注意

-     缺省模板无法删除，只能修改

# 【修改模板】

点击修改按钮，可以增、删，改SSID配置，也可修改模板名称