# AP设备管理 #

----------
 AP设备管理主要包含无线灯开关、AC地址下发、AP重启三项功能，可单独设置，亦可批量下发设置。
单个AP的参数设置直接点击对应ap列表的功能即可设置。

![Alt text](apshebeiguanli_1.png "AP设备管理")


## 无线灯开关 ##

主要开启/关闭AP设备的指示灯

![Alt text](apshebeiguanli_2.png "无线灯开关")

## AC地址下发 ##

下发AC的IP地址给AP，当有多个AC时，指定下发指定AC地址给AP

![Alt text](apshebeiguanli_3.png "AC地址下发")

## AP重启 ##

批量重启AP，重启方式有两种

1. 立即重启：让AC下发重启指令后AP马上重启
1. 定时重启：指定某一个时刻重启

![Alt text](apshebeiguanli_4.png "AC地址下发")
