NeiWangPeiZhi

## 内网设置

【内网设置】本页可配置当前网络接口的基本网络参数和相关接口信息。

> 多LAN：该功能是用来满足用户多局域网的需求，将设备物理口设置成一个或者多个独立的物理口，如果您有多个局域网，并有需求的情况下可以在【网络设置】-【接口设置】-【弹性端口】中配置多个独立的LAN口，新生成的独立LAN口默认没有IP地址也没有开启DHCP，在【网络设置】-【内网口设置】中配置LAN口的IP地址后在【网络设置】-【DHCP】中开启新生成接口的DHCP服务。

路由器默认只有一个LAN，通过【内网配置】可以进行配置，界面如下：

> 注意：

> 1、MAC地址一般不用填， 当您填入时， 表示您修改了内网接口的MAC地址， 您可以在您需要时进行填写。

> 2、路由器IP地址：路由器的内部地址，也就是内网的网关。

> 3、子网掩码：相应的子网掩码。

> 4、【扩展网段设置】填写一个虚拟网段的网关IP地址及虚拟网段的子网掩码。为内网模拟出多个独立的网段。（如：要虚拟出一个192.192.10.X段的IP，且其网关为192.192.10.1，则ip地址栏应填入192.192.10.1/24）

## VLAN

此页面可以添加虚拟子接口，可虚拟一个内网LAN口。点击新建创建虚拟接口。

填写该接口IP地址、掩码和该接口所绑定的LAN口。绑定的物理接口可根据需要设定。

点击编辑按钮可对接口地址进行修改。点击删除按钮删除接口。