ZhuJiJianKong

## 主机监控

【主机监控】显示内网终端实时的显示内网所有主机流量以及连接数统计，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控还可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作。

> 基于接口统计：该功能是用来满足用户统计，基于一个或所有接口下主机的实时流量，如果您有多条外网线路，并有需求的情况下可以在【系统管理】→【系统设置】→【web参数】中启用【基于接口的应用统计】。

路由器默认开启【基于接口的应用统计】，通过【主机接口】可以查看主机、MAC地址、主机备注、下行速率、上行速率、下行流量、上行流量、tcp连接数、udp连接数、在线时长等：

单击IP地址会出现该ip的具体连接数、使用的端口、协议和应用的详细信息. 如下图：

## 搜索、翻页、总计

【搜索】通过模糊匹配在安全日志中进行检索，在搜索框中输入内容后会立刻进行检索，检索结果会筛选出来进行显示。

【翻页】在日志极多的时候方便管理和查看认证，支持功能有翻页查看、限定每页显示数量、查看某一固定页数，汇总行（总数量）等。

【总计】该功能将主机监控所有主机的上行流量、下行流量、tcp连接数、udp连接数进行统计显示。

> 注意：

> 请使用谷歌浏览器、360极速浏览器（极速模式）等chrome内核的浏览器， 或者使用IE9以上的高版本的IE浏览器， 否则可能有兼容性问题。

## 告警阈值设置

【告警阈值】设置主机监控的上行速率的告警阈值、下行速率的告警阈值、TCP连接数的告警阈值、UDP连接数的告警阈值、刷新频率。

当上行速率、下行速率、TCP连接数、UDP连接数其中一个超过它的报警阈值时，在主机监控页面中会以特别的颜色标识出来。