## DHCP

【DHCP】用来动态分配 IP 地址、网关、域名服务器等信息给工作站客户机, 省去了客户机手工设置的繁琐性. 当客户机较多时, 使用 DHCP 来配置网络可以大大减少管理员的工作!

## DHCP设置

【DHCP设置】启用DHCP服务：启用lan口的DHCP服务，即我们常说的内网自动获取ip的功能，关闭就无法自动获取ip，只能手动填写。

> 为LAN口配置DHCP。必须要做两个步骤：首先，选中要配置的接口，然后点击【新建】按钮，系统会自动生成该接口的DHCP服务。注意：默认的LAN口已为您预置好， 无需创建。

> 多LAN的DHCP建立前提必须拥有独立的多LAN,通过【网络设置】-【接口设置】-【弹性端口】中生成多个独立的LAN，详情请参考【弹性端口】相关说明。另外通过【弹性端口】生成新的独立LAN口必须进入【网络设置】-【内网口设置】配置IP，否则该接口无法开启DHCP服务。

点击【编辑】按钮更改DHCP配置参数。

> 注意：

> - 1. 如果上网人数较多，那么建议减少租用时间到30到45分钟，避免耗尽地址池。
> - 2. 如果是网吧环境下，建议关闭DHCP配置。
> - 3. 内网有接入无线AP的，建议通过配置独立多LAN， 将AP接入到另一个LAN口， 从而在物理上隔离无线网络。
> - 4. 多LAN扩展DHCP建立前提是必须拥有独立的多LAN,即【网络设置】-【接口设置】-【弹性端口】，从中生成独立多LAN， 请参考【弹性端口】相关说明。
> - 5. 多VLAN扩展DHCP建立前提是必须拥有独立的多VLAN，即【网络设置】-【内网设置】-【VLAN】,从中生成独立VLAN， 请参考【VLAN】相关说明。

## 静态分配

【静态分配】也叫静态租约用于给DHCP客户端分配固定的IP地址和主机标识。只有合法主机才能连接，并且接口须为非动态配置。使用【新建】按键来增加新的租约条目。IP地址分配地址，MAC-地址鉴别主机，备注分配标识。

简而言之：为固定的mac[固定电脑]（电脑的mac地址唯一固定，除非人为修改）， 分配指定的ip地址。

【批量设置】是【DHCP静态分配】条目的批量增加。每行的格式是: IP MAC，IP地址和MAC地址用空格隔开, 如：192.168.1.111 00:0e:0f:1d:1c:eb ，每行请回车。

## DHCP活动客户端

【活动客户端】显示DHCP活动客户端信息。点击【回收所有地址】可对所有地址进行强制回收。

## DHCP检测

【DHCP检测】用于检测内网是否有其他开启DHCP服务的设备。点击【检测】按钮来检测局域网内是否有其他的DHCP服务器。这需要一点时间。

## 高级设置

【高级设置】DHCP参数高级设置，如非必要，请勿更改。