# 添加模板 #

----------

【添加模板】新增模板，模板包含SSID、加密方式、VLAN ID、广播SSID、隔离接入用户等参数

*	**注意**

		无线模板最多支持6个SSID
		2.4G频点最多3个SSID，5G频点最多3个SSID
		AP只支持2.4G，而模板既有2.4G参数又有5G参数，下发时只下发2.4G参数
		如果模板里面没有SSID，下发后无线接口自动关闭，终端搜索不到SSID
		最多支持20个模板的设置
![Alt text](apmoban_1.png "添加模板")

<div class="row">
    <div class="span4">
        <table>
            <tr><th>参数名称</th><th>参数说明</th></tr>
            <tr><td>模板名称</td><td>用于标识模板，用户自定义。</td></tr>
            <tr><td>SSID</td><td>通俗讲为无线wifi名称，Service Set Identifier服务标识集。</td></tr>
            <tr><td>广播SSID</td><td>开启时，能够搜索到SSID；关闭时，SSID被隐藏，只能手动输入SSID进行连接。</td></tr>
            <tr><td>隔离接入用户</td><td>开启时相同频点下的终端相互之间无法通信，关闭时则可以通信。</td></tr>
            <tr><td>频点</td><td>无线的频段，2.4G或者5G。</td></tr>
            <tr><td>加密类型</td><td>目前支持不加密、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK。</td></tr>
            <tr><td>VLAN ID</td><td>802.11q的vlan tag；主要用于不同SSID，不同地址段的场景。</td></tr>
            <tr><td>终端保活时间</td><td>设备离线后不被清理连接信息的时间</td></tr>
            <tr><td>只允许指定mac关联</td><td>相当于无线白名单，只允许列表内的mac连接wifi，最多支持20个MAC在单个AP上</td></tr>
        </table>
    </div>
</div>

# 删除模板 #

----------

【删除模板】删除选定模板，可单个删除，也可批量删除；批量删除需要选定删除的模板。

*	**注意**
*	
		缺省模板无法删除，只能修改

![Alt text](apmoban_3.png "删除单个模板")


![Alt text](apmoban_2.png "批量删除模板")

# 【修改模板】 #

----------

点击修改按钮，可以增、删，改SSID配置，也可修改模板名称

![Alt text](apmoban_4.png "修改模板")


