DuoXianCeLue

## 多线策略

如果您的外网只有一条线路，除了【多线设置】-【多线策略】-【线路侦测】外，【多线策略】的其他所有设置您都无需关心。

> 注意事项：优先级】：策略路由》应用分流》多线模式设置

## 多线设置

【多线设置】可使多条外线进行叠加、负载均衡或者工作在主辅模式和主备模式下。

> 注意事项: 1、主线和默认线路一般南方选电信，北方选联通或网通，光纤优于adsl，但以具体情况为准。 2、国内一般以智能选线和主辅模式为多，负载均衡和主备模式适用在一些特殊情景下。 3、模式选定后， 如果不另外进行应用分流或者策略路由配置，都会按照选路模式所定义的方式分配流量到各条线路。 4、多线模式修改后，不影响老的连接的选线方式，只有新的连接才会按照新的配置分配流量到各条线路。所以，配置修改不会拆除老连接，不会引起现在正在玩的游戏、QQ等掉线，也会因此产生一个错觉：配置貌似没有立即生效。

## 应用分流

【应用分流】允许路由器连接多个不同的外部运营商宽带线路，内部网络的流量根据不同的应用分流到不同的运营商线路上，从而实现高效合理、高性价比使用多条外部宽带线路的目的。

> 为了便于大家了解多线分流，首先举个例子，如果你有1条10M的电信光纤和1条100M的电信家庭宽带，那你该如何同时使用这两条宽带线路呢？如何来分配流量在不同的运营商线路上传输呢？如何保障关键业务或应用的体验呢？这就需要路由器具备优异的多线分流功能，能够根据你的要求让一部分流量走电信光纤线路，另外的流量走电信家庭宽带线路，同时还能保证关键业务或应用的体验，例如让游戏等重要业务流量走电信光纤线路，让视频、网页等普通业务流量走电信家庭宽带线路，见下图：

单击【新建】可以添加新的应用分流规则。

> 增加了大流量应用、网页、游戏三大类的应用预定义， 大大简化了规则配置的复杂性。

> 当大流量应用、网络游戏、网页访问都不选择是， 会出现应用协议编辑框， 点击编辑框， 则会出现协议选择对话框， 如下图：

> 注意事项:

> 1、小流量协议和应用不建议参与分流， 比如DNS、ICMP等。

> 2、大流量协议和应用主要有其他P2P下载（在其他应用中）、P2P下载、网络视频、网络电视、伪IE（常见应用中），软件更新、文件传输， 您可视带宽充裕程度决定分流的多少，带宽紧张就多分一些，带宽比较充裕就少分流一些。 大流量应用分流规则可以指定多个出接口， 各出接口流量分配多少，取决于接口权重大小， 权重大的， 分流多， 反之则少， 在【高级设置】--》【接口高级设置】可以调整权重大小， 系统默认带宽越大， 权重越大。

> 3、在智能选线和主辅模式下，如果主线带宽充裕，游戏一般不需要另行配置分流规则，且网络游戏在配置分流时，外网出口只能指定一个，不能多选。

> 4、应用分流配置修改后， 不影响老的连接的选线方式，只有新的连接才会按照新的配置分流到指定线路。所以， 配置修改不会拆除老连接，不会引起现在正在玩的游戏、QQ等掉线，也会因此产生一个错觉：配置貌似没有立即生效。

## 策略路由规则

配置策略路由使特定的报文走特定的外网接口。

说明：策略路由的优先级高于应用分流。

说明：数据报文自上而下依次匹配规则，当匹配到规则后就停止匹配后面的规则。

说明：策略路由指定的外网接口只能对内网主动访问外网的流量起作用，对外网主动访问内网的流量不起作用。

说明：如果指定的出口不可用（如出口删除、线路断开、拨号失败等），并且没有启用强制指派，则这条规则不起作用，如果启用了强制指派，将导致报文发送不出去。

单击【新建】可以添加新的策略路由规则。

## 线路侦测

【线路侦测】线路侦测，防止虚连接，保证外线的连通，自动切换到其他可用线路。使用PING, DNS, ARP等方式来检测网络的连通性。网关如果禁Ping，请选择DNS检测或ARP检测。

> 注意：

> 1、只有固定IP线路或者DHCP自动获取IP的线路需要进行线路侦测， 拨号方式的线路不会出现在此配置页面中。

> 2、单线的情况下，建议禁用。

> 3、多线情况下，当某条线路侦测到断开，会自动切换将流量到其他线路

> 4、默认为Arp侦测， 建议在在外网允许PING的情况下，使用PING侦测方式中任意一种。

> 5、较新的版本才支持ping指定IP和线路侦测状态显示。

## 智能选线设置

【智能选线设置】当有同一个ISP的多条线路时，选择智能选线模式后，同一个ISP的多条线路之间默认采用负载均衡模式，如果指定了ISP的主线，则采用主备模式。

## 高级设置

【高级设置】设置多线策略的一些高级选项。

参数名称 | 参数说明
--- | ---
启动多线策略 | 如果多线策略功能关闭，则智能选线、负载均衡、应用分流、策略路由等功能也会同时停止工作！
自动关闭多线策略 | 当已连接的外网接口数量小于2个时，自动关闭多线策略功能，以节省系统资源。
默认线路不参与负载均衡 | 负载均衡模式下，禁止默认线路参与负载均衡。一般来说只有使用大量线路的ISP场景下才使用。
应用分流优先于策略路由 | 默认：策略路由优先于应用分流。
策略路由和应用分流优先于直连路由和静态路由 | 默认：直连路由和静态路由优先于策略路由和应用分流。
清除连接跟踪表 | 多线规则改变后清除连接跟踪表。
分流超时 | 设置应用分流的超时时间，一般情况下使用默认值即可。
分流例外IP | 设置应用分流的例外IP，例外IP将不参与分流。仅仅调试用。一般情况下请忽略。

## 搜索、翻页

【搜索】通过模糊匹配在安全日志中进行检索，在搜索框中输入内容后会立刻进行检索，检索结果会筛选出来进行显示。

【翻页】在日志极多的时候方便管理和查看认证，支持功能有翻页查看、限定每页显示数量、查看某一固定页数，汇总行（总数量）等。