# AP高级设置 #
----------

AP高级设置 主要配置客户端限制数、RSSI策略，以及一些高级配置选项。

![Alt text](apgaojishezhi_1.png "ap高级设置")

# 客户端限制 #

----------

客户端限制数，主要是设置设备对应射频无线终端的最大连接数的；可以单个或者批量设置对应频点的客户端的连接数量，针对2.4G的设备，点击客户端限制列表，只会弹出2.4G的限制设置；双频设备，客户端限制列表，会弹出2.4G和5G的限制设置；


*单频AP客户端限制数设置*
![Alt text](apgaojishezhi_2.png "单频AP参数设置")

*双频AP客户端限制数设置*
![Alt text](apgaojishezhi_3.png "双频AP参数设置")

*批量设置客户端限制设置*

		注意：批量设置客户端限制数时，如果是单频设备，只会下发2.4G的客户端限制数。

![Alt text](apgaojishezhi_4.png "双频AP参数设置")


# RSSI策略 #

----------

RSSI策略主要设置弱信号踢除阈值和弱信号拒绝阈值

		注意：
			弱信号剔除阈值应该比弱信号拒绝阈值要小，例如 2.4G： 弱信号剔除阈值为-75，弱信号拒绝阈值为-60； 5G：弱信号剔除阈值为-75，弱信号拒绝阈值为-60


![Alt text](apgaojishezhi_5.png "RSSI策略设置")
<div class="row">
    <div class="span4">
        <table>
            <tr><th>参数名称</th><th>参数说明</th></tr>
            <tr><td>弱信号剔除阈值</td><td>当AP设备收到连接wifi的终端信道强度低于这个阈值，那么无线终端就会被AP踢下线。</td></tr>
            <tr><td>弱信号拒绝阈值</td><td>当AP设备收到连接wifi的终端信道强度低于这个阈值，那么无线终端无法关联上AP的wifi。</td></tr>
        </table>
    </div>
</div>

# 高级 #

----------

高级设置主要设置5G优先、beacon间隔、组播状态、数据包速率模式等参数


		注意：除非你对这部分熟悉，否则尽量不修改速率这些参数的配置，5G优先和组播包速率模式根据实际场景来设置；
![Alt text](apgaojishezhi_6.png "高级设置")

<div class="row">
    <div class="span4">
        <table>
            <tr><th>参数名称</th><th>参数说明</th></tr>
            <tr><td>5G优先</td><td>该功能主要用于双频设备，单频设备不生效。开启5G优先功能，2.4G和5G频点必须设置相同SSID，否者会导致关联AP异常！</td></tr>
            <tr><td>beacon间隔</td><td>Beacon帧在空口发送间隔，比如100ms表示1s中空口能收到beacon帧为10个</td></tr>
            <tr><td>beacon速率</td><td>Beacon帧在空口发送速率，默认是1Mbps</td></tr>
            <tr><td>prob速率</td><td>空口AP回应prob request帧的速率，默认1Mbps</td></tr>
            <tr><td>RTS/CTS速率</td><td>空口中AP响应RTS或者CTS的帧的速率</td></tr>
            <tr><td>组播报速率模式</td><td>组播表示组播方式在无线空口发包，只发一份在空口；单播表示组播转单播，会给每一个加入组播组的终端设备复制一份组播转单播的报文；丢弃表示直接广播组播转发</td></tr>
            <tr><td>数据包速率模式</td><td>选择当前AP的数据传输的速率集</td></tr>
        </table>
    </div>
</div>