ARPBangDing

## ARP绑定

【ARP绑定】为了更好的对网络中的计算机进行管理，您可以通过ARP绑定功能来控制网络中计算机间的访问(IP绑定)。使得局域网中计算机的mac和ip绑定在一起，而别的计算机不能使用该IP 。

## 绑定列表

【绑定列表】显示当前ARP绑定信息，用户可以手动添加/修改/删除某条目。

参数名称 | 参数说明
--- | ---
全部绑定 | 绑定主机监控中的IP/MAC。
全部删除 | 删除所有ARP绑定规则。
新建 | 手动添加绑定设备

单击【新建】可以创建新的ARP条目或者【批量绑定】中进行批量添加ARP条目，也同样通过【ARP扫描】进行全部绑定。

## ARP扫描

【ARP扫描】扫描内网获取最新的动态列表，然后用户可以进行ARP绑定.

> 注意：

> 一次扫描只能扫描一个C网段， 由此避免扫描大网段导致大量消耗路由器资源。 如果您内网有多个C网段（也就是掩码不是255.255.255.0)，或者内网口上配置有扩展网段， 那么您必须多次扫描。

## 高级设置

【高级设置】ARP绑定高级选项，请谨慎使用“只允许绑定的IP/MAC通过”。

## 批量绑定

【批量绑定】在本页面，您可以对ARP进行批量绑定！每行的格式是: IP MAC 备注，IP地址、MAC地址和备注用空格隔开，每行请回车。例如：192.168.1.111 00:0e:0f:1d:1c:eb 李磊。

> 备注最多包含128个字符（字节）。可输入中文，每个中文字符占多个字节！

> 备注会被同步到主机备注模块。