# 弹性端口 #
----------
主要用于设置WAN口和LAN口数量；

	注意：设置WAN口或者LAN口数目之后，接口排列会改变，请注意插线是否正确。

![Alt text](1.jpg "2wan和1lan")

----------

**1. 设置2wan和3lan，如下图。设置wan以后，配置设备的PC最好接LAN口（**面对WAN口，最左端的接口**），因为PC只能从LAN口获取IP地址；**
![Alt text](2.jpg "2wan和3lan")
**2. 配置LAN2和LAN3的接口地址，以及DHCP服务器**

![Alt text](3.jpg "2wan和3lan-配置LAN2口接口IP")

**3. 配置LAN2的DHCP服务器，配置后PC接LAN2就可以获得192.168.22.X网段的IP地址**

	注意：LAN3的配置按照步骤2和步骤3即可

![Alt text](4.jpg "2wan和3lan-配置LAN2的DHCP服务器")

