JiaoHuanJi

# 交换机

通过简单的VLAN配置，可以实现IPTV机顶盒直接连接LAN口、观看IPTV节目的同时，PC连接其他LAN口正常上网。

> 交换机可以划分为多个VLAN，并支持电脑间的直接通讯。VLAN也常用于分割不同网段。默认通常是一条上行端口连接ISP，其余端口为本地子网。

参数名称 | 参数说明
VLAN ID | 最大支持添加32个VLAN ,VLAN编号支持1~4096
端口1-5 | 端口1、2、3、4、5，分别对应物理面板上的接口LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、WAN.
CPU | 数据转发需要通过CPU,所以VLAN规则在CPU项中必须配置已标记。
关闭 | 不参与该VLAN规则
已标记 | 该端口对应的VLAN设置为允许通过
未标记 | 该端口对应的VLAN设置为PVID

## 常见案例：IPTV+VLAN设置教程

如图所示,WAN口连接光猫网口1，路由器LAN1口连接PC，路由器LAN2口连接IPTV机顶盒。

## 配置步骤

1)首先登陆光猫，查看IPTV接口下的VLAN ID（如：VLAN 44）；

> 说明：怎样登陆光猫查看IPTV接口VLAN，网上有很多相关教程，本文不再赘述。

2)登录路由界面，在【网络设置】-【交换机】点击【新建】按钮，会添加一行VLAN配置；

3)将VLAN 1对应的端口2修改为【关闭】；将新增一行的VLAN ID修改为【44】，对应的端口2修改为【未标记】，对应的端口5和CPU修改为【已标记】；

4)点击【提交】按钮，此时会断网片刻，网络恢复后，IPTV的VLAN设置完成，打开机顶盒，可以观看IPTV。

> 说明：
> 1.端口1、2、3、4、5分别对应路由设备LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、WAN口；
> 2.配置截图是按照默认配置进行的，如修改过路由器的弹性端口的配置，配置方法不变；