XiTongRiZhi

## 系统日志

【系统日志】记录系统的安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名日志、WEB认证日志、其他日志等，方便用户查找操作记录以及故障排除。

## 安全日志

【安全日志】显示影响系统正常运行的异常信息，是判断网络是否受到攻击的重要依据。显示的信息包括主机连接数超限、UDP泛洪攻击、SYN攻击、ICMP攻击、ARP欺骗、流量过高等多种影响网络安全的信息。

## 接口日志

【接口日志】显示系统所有接口类型的日志信息，是判断设备接口是否正常运行的重要依据。其中包括物理接口（外网口、内网口等）和虚拟接口（单线多拨、多WAN、VLAN、VPN等）的日志。显示的信息包括插拔网线、拨号认证、连接、断开、保活连接、VPN认证等。

## 操作日志

【操作日志】显示系统所有操作的日志信息，是判断设备配置变动的重要依据。显示的信息包括登录的时间、ip、进行的操作等。

## DHCP日志

【DHCP日志】显示系统中的DHCP服务器和客户的交互信息。显示的内容主要包括：

## 外网拨出日志

【外网拨出日志】显示

## 用户拨入日志

【用户拨入日志】显示

## 动态域名日志

【动态域名日志】显示

## 其他日志

【其他日志】显示系统中除【安全日志】、【接口日志】、【操作日志】、【DHCP日志】、【外网拨出日志】、【用户拨入日志】、【动态域名日志】、【WEB认证日志】以外的所有日志，其中部分日志信息是判断设备是否正常运行的重要依据。显示的信息包括外网口流量过高、CPU过高、异常状态等。

## 全部日志

【全部日志】显示系统中所有的日志信息，显示信息包括【安全日志】、【接口日志】、【操作日志】、【DHCP日志】、【外网拨出日志】、【用户拨入日志】、【动态域名日志】、【WEB认证日志】、【其他日志】等。

> 【全部日志】只有部分型号或者版本支持。

## 搜索与排序

【搜索】通过模糊匹配在安全日志中进行检索，在搜索框中输入内容后会立刻进行检索，检索结果会筛选出来进行显示。

【翻页】在日志极多的时候方便管理和查看认证，支持功能有翻页查看、限定每页显示数量、查看某一固定页数，汇总行（总数量）等。

## 日志设置

【日志设置】有两种模式可以进行修改，分别是【正常】和【调试】。默认模式是【正常】，在该模式下【模块】输出的日志信息会在设备重启时进行重置，即重启设备后所有的日志信息会丢失。路由器将模式设置为【调试】，在该模式下【模块】输出的日志信息会上传到云端，设备重启后认证信息不会丢失。

> 注意：可以单独设置记录模式或者浏览模式为【调试】。