ShiShiJianKong

## 实时监控

【实时监控】可以查看路由器的实时状态，其中包括CPU的实时负载情况、网络流量情况、连接数情况，实时监控是判断路由器是否支持运行、是否被网络攻击的重要判断依据。

## 网络流量

【网络流量】反应当前网络所有接口的实时流量，如果您有多个接口可以任意切换点击查看。通过图形化对照界面（时间／流量）和（时间／包转发率）查看实时的流量和包转发率。

> 注意：

> 1、单击【上行】或者【下行】可以进行过滤，过滤后可以仅【上行总流量】或者【下行总流量】

> 2、单击【上行】或者【下行】可以进行过滤，过滤后可以仅【上行包转发率】或者【下行总包转发率】。

> 3、流量单位：1B=1byte=8bit=8b。

## 负载

【负载】反应了路由器硬件在一段时间内实时的负载情况。通过图形化对照界面（时间／CPU）同步显示【概览】中的CPU实况。

## 连接数

【连接数】反应了路由器硬件在一段时间内实时的内网与外网的总连接数。通过图形化对照界面（时间／连接数）同步显示【概览】中的活动连接数实况。