PPPoEFuWuQi

## PPPoE服务器

可以将路由器配置为一台PPPOE服务器，使内网用户只有通过PPPoE拨号才能上网，并可以自由控制其上网期限，网络使用到期后自动停网。省去了管理员单独对每个用户进行管理的难度。

同时允许用户选择本地认证或者外部radius计费服务对接，为用户提供更方便更专业的radius计费服务。

## 服务器设置

设置PPPOE服务器的相关参数。

【DNS服务器】、【备用DNS服务器】两项，请填入路由器所接外线所属运营商提供的DNS服务器IP地址。

## 用户管理

在本页面可以创建账户密码，供内网用户PPPOE拨号使用。

- 【绑定IP】一项可以不填，如果绑定IP，那么所填的ip必须在PPPOE服务器设置的“分配给内网拨号用户的IP网段”中，而且绑定ip后，与此ip绑定的帐号只能同时在一台PC上使用。
- 【到期时间】的格式为：年-月-日 时-分-秒，日与时之间有空格。如果不做时间限制，请留空，不填写。

## 账户批量导入

帐号批量导入功能”可以一次性导入多个帐号密码信息，批量增加帐号的格式为：用户名 密码 激活状态 绑定IP 到期时间，每个参数中间有一个空格。

> 注意：

> - 1、在“批量增加或编辑账号”的方框中增加帐号时，不能清除已经存在的帐号，而只能追加帐号，否则清除的帐号将会被自动删除，在“用户管理”中将不存在。
> - 2、批量添加帐号时，除了用户名，其他参数都是可选的，比如可以只填用户名，密码将会自动生成，并自动激活帐号。
> - 3、可以将“批量增加或编辑账号”方框中的帐号信息选中，并复制到外部文件中，从而实现导出帐号信息的功能

> 注意：

> - 1、账号批量导入界面中， 全部选中后， 可以批量拷贝出来， 从而实现账号批量导出
> - 2、账号批量导入界面中， 当您只提供了用户名， 点击保存&应用， 那么密码会自动创建并激活， 可以大幅减少您批量创建账号的工作量。

点击保存应用后， 将看到自动生成了密码并且激活， 如下图

## RADIUS设置

RADIUS设置相关参数

- 【服务器IP】：外部计费服务器IP地址
- 【认证端口】：与外部计费服务器对接使用的认证端口
- 【记账端口】：与外部计费服务器对接使用的记账端口
- 【共享密钥】：与外部计费服务器对接的密码

> 注意： 　　与外部RADIUS服务器对接需要在服务器设置模块中将认证方式选择为“RADIUS”为启用前提

## 在线用户

显示当前拨号用户的账号，ip信息。