PPTPFuWuQi

### PPTP服务器

【PPTP服务器】通过虚拟专线（VPN），使远程用户通过拨入ISP、通过直接连接Internet或其他网络安全地访问企业网。达到远程无碍办公，提供了接入的安全性。

PPTP（Point-to-Point Tunneling Protocol） ，点到点隧道协议：PPTP 是一种虚拟专用网络协议，属于第二层的协议。PPTP 将 PPP（Point-to-Point Protocol）帧封装在 IP 数据报中， 通过 IP 网络如 Internet 或企业专用 Intranet 等发送。

PPTP 协议的基本功能是在 IP 网络中传送采用 PPP 封装的用户数据包。PPTP 客户端负责接收用户的原始数据，并将之封装到 PPP 数据包，然后在 PPTP 客户端和服务器之间建立PPTP 隧道传送该 PPP 数据包。

典型的应用通常是 PPTP 客户端部署在远程分支机构或移动办公用户的个人电脑软件中，他们用来发起 PPTP 隧道。PPTP 服务器部署在企业中心或办公室，用来接收来自 PPTP客户端的呼叫，当建立起 PPTP 隧道连接后，PPTP 服务器接收来自 PPTP 客户端的 PPP数据包，并还原出用户的数据包，然后把还原后的数据包发送到最终用户的电脑设备上。

远程用户接入的服务器，用户通过客户端接入到pptp服务器接入内网。这里服务器IP可随便填写，只要不和内网在同一个网段就行。下面两个则填写客户端接入后自动获取的IP的范围。

点击新建按钮来添加VPN账号和密码

拨入用户可以显示当前已经通过PPTP 拨入的用户账号