ZhiNengLiuKong

## 智能流控设计思路

【QOS流控】采用PHQ智能算法，在全局统筹的高度将内网全部流量按照优先级高低依次分为游戏、聊天、网页、常用、视频、下载6个业务通道，经过精巧设计，反复打磨，QOS流控算法具有如下特点：优先有序、各行其道、公平共享、通道借用。

> 【优先有序】：任何情况下，优先保障游戏、聊天、网页等优先级高的业务通道的带宽，保证不卡不掉，流畅如行云流水。

> 【各行其道】：单机在下载、看视频的同时，玩游戏流畅，打开网页不卡。

> 【公平共享】：PHQ算法保证了每一个业务通道中每台主机都有公平的机会，防止某台主机长时间的独占带宽；并且根据使用者人数自动均分带宽，假设下载通道当前有10M带宽可用，而下载的主机有2个，那么这两台主机每台可获得5M带宽，当有3台在下载，每台主机可获3.3M带宽，依此类推；因此最显著的效果是：迅雷下载每台主机自动均分带宽，下载的人少，则快，下载的人多，则会自动降低每台下载主机的下载速度。

> 【通道借用】；当高优先级通道没有流量，则带宽将自动借用给低优先级业务通道。

## 智能流控

随着p2p下载、p2p视频大行其道，导致大量政府、企业、学校等带宽严重拥塞，同时对优先级高的应用优先保障带宽的需求也日益增长，因此对各种应用流量进行优先级控制的QoS流控功能显得异常关键。

【智能流控】开启后，将根据流量的优先级进行排序传输。这样在满足大流量应用的同时，显著地提升高价值流量的速率，以实现小带宽的投入，大效益的收获。

> 注意事项:

> 1、务必点击开启接口上的流控功能，否则后续的配置均不生效；

> 2、此处下行带宽为外网线路的上传总带宽，建议设置为上网带宽的0.9-0.95之间，预留足够的带宽（视带宽是否充裕和具体应用设定）；

> 3.开启智能流控后、默认游戏优先级最高、其次为聊天， 再次为网页。

## 服务器带宽保障

【服务器带宽保障】在网络带宽紧张时，应满足服务器使用正常，设定最低带宽限制，保障客户机正常读取服务器数据。一般为游戏更新服务器设置一个保障带宽，以防止带宽非常紧张的环境下，游戏更新无速率。保障带宽不会超过接口带宽的三分之一。

## 例外

【例外】例外规则不受智能流控的控制，使用时务必谨慎小心， 即使配置了固定流控策略来控制其最大速率， 仍然有可能失控。

> 注意:

> 1、例外规则中的IP或者IP组不受智能流控的控制，使用时务必谨慎小心；

> 2、需要配置固定流控策略来控制其最大速率，但仍然有可能失控；

> 3、配置了固定流控后，智能流控中建议减去固定流控的值，同时俩者相加不能大于总的上网带宽（假设例外规则设置了一个IP组， 该组中有两个IP， 每个IP固定限速500KB/s, 假设下行总带宽设置为3500KB/s，现在固定流控设置了500KB/s，那么智能流控建议设置为（3500 - 2*500）= 2500KB/s）。

## 高级设置

【高级设置】配置QOS高级选项：对QOS流控策略进行微调。

## 自定义流控

【自定义流控】这里你可以自定义流控规则，如果要使规则生效，必须关闭接口上的智能流控功能，单位(KByte/s)。

> 注意事项:

> - 1、这里你可以自定义流控规则，如果要使规则生效，必须关闭接口上的智能流控功能，也就意味着勾选此项后所有默认的优先级全部失效，同时与智能流控不能共存；
> - 2、此功能不是很建议使用，技术牛人可以联系技术获取相关文档试试。

## 搜索、翻页

【搜索】通过模糊匹配在安全日志中进行检索，在搜索框中输入内容后会立刻进行检索，检索结果会筛选出来进行显示。

【翻页】在日志极多的时候方便管理和查看认证，支持功能有翻页查看、限定每页显示数量、查看某一固定页数，汇总行（总数量）等。