DingShiRenWu

## 线路切换

线路切换功能是配置路由器指定接口定时断线、定时连接以达到切换线路的目的。

在线路切换界面点击【+ 新建】按钮，选择线路、配置断线时间、上线时间后，点击【提交】按钮生效。

> 注意 线路切换每天执行，如果断线时间晚于上线时间,则上线时间意味着第二天；

## 线路重拨

线路重拨功能，是配置路由器指定接口定时重新拨号。

在线路重拨界面，点击【+ 新建】按钮，选择线路，配置好频率及时间后，点击【提交】按钮生效。

## 定期重启

定期重启功能，配置路由器按照固定频率定时重启， 即可按天、周、月周期性执行， 也可以只执行一次。

## 定期升级

定期升级功能，配置路由器定时自动在线升级， 即可按天、周、月周期性执行， 也可以只执行一次。启用后， 将自动到云端检查新版本， 有新版本则在设定时间自动升级到新版本

## 特征库更新

特征库更新功能，配置路由器定时自动在线升级特征库， 既可按天、周、月周期性执行， 也可以只执行一次。启用后， 将自动到云端检查是否有特征库新版本， 如有新版本则在设定时间自动升级到特征库最新版本。

## 运营商路由表更新

运营商路由表更新功能，配置路由器定时自动在线升级运营商路由表， 既可按天、周、月周期性执行， 也可以只执行一次。启用后， 将自动到云端检查是否有运营商路由表更新， 如有新版本则在设定时间自动升级到最新的运营商路由表。