LiShiJianKong

## 历史监控

【历史监控】是将【实时监控】按小时、日、周、月进行统计，在【历史监控】可以查看长时间以前的网络情况以及在线主机情况，是判断路由器过去时间段内是否正常运行、是否受到网络攻击的重要判断依据。

## 网络流量

【网络流量】以小时、日、周、月来查看所有接口的流量情况，如果您有多个接口可以任意切换点击查看。通过图形化对照界面（时间／流量）查看历史的流量。

> 注意：

> 1、单击【上行】或者【下行】可以进行过滤，过滤后可以仅【上行总流量】或者【下行总流量】。

> ２、流量单位：1B=1byte=8bit=8b。

## 负载

【负载】以小时、日、周、月来记录路由器的负载情况。通过图形化对照界面（时间／CPU）显示【概览】中历史的CPU实况。

## 主机数

【主机数】以小时、日、周、月来记录路由器的负在线主机数情况。通过图形化对照界面（时间／主机）显示【概览】中历史的在线主机数。

## 连接数

【连接数】以小时、日、周、月来记录路由器的内网与外网的总连接数，通过图形化对照界面（时间／连接数）显示【概览】中历史的活动连接数实况。